<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.7.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="7.62" y1="15.24" x2="97.79" y2="15.24" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="97.79" y1="15.24" x2="97.79" y2="67.31" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="97.79" y1="67.31" x2="7.62" y2="67.31" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="7.62" y1="67.31" x2="7.62" y2="15.24" width="0.254" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="arduino-micro">
<packages>
<package name="ARDUINO-MICRO">
</package>
</packages>
</library>
<library name="stereojack-3,5-TRS-RA5">
<packages>
<package name="AUDIO-JACK-3.5-TRS-RA5">
</package>
</packages>
</library>
<library name="basic">
<packages>
<package name="RESISTOR">
</package>
<package name="ZENER_LONGLEGS">
</package>
</packages>
</library>
<library name="connectors">
<packages>
<package name="RJ45-SHIELDED">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E$1" library="arduino-micro" package="ARDUINO-MICRO" value=""/>
<element name="E$2" library="stereojack-3,5-TRS-RA5" package="AUDIO-JACK-3.5-TRS-RA5" value=""/>
<element name="E$3" library="stereojack-3,5-TRS-RA5" package="AUDIO-JACK-3.5-TRS-RA5" value=""/>
<element name="E$4" library="stereojack-3,5-TRS-RA5" package="AUDIO-JACK-3.5-TRS-RA5" value=""/>
<element name="E$5" library="stereojack-3,5-TRS-RA5" package="AUDIO-JACK-3.5-TRS-RA5" value=""/>
<element name="E$6" library="stereojack-3,5-TRS-RA5" package="AUDIO-JACK-3.5-TRS-RA5" value=""/>
<element name="E$7" library="basic" package="RESISTOR" value=""/>
<element name="E$9" library="basic" package="RESISTOR" value=""/>
<element name="E$11" library="basic" package="RESISTOR" value=""/>
<element name="E$13" library="basic" package="RESISTOR" value=""/>
<element name="E$15" library="basic" package="RESISTOR" value=""/>
<element name="E$17" library="basic" package="RESISTOR" value=""/>
<element name="E$19" library="basic" package="RESISTOR" value=""/>
<element name="E$21" library="basic" package="RESISTOR" value=""/>
<element name="E$8" library="basic" package="ZENER_LONGLEGS" value=""/>
<element name="E$10" library="basic" package="ZENER_LONGLEGS" value=""/>
<element name="E$12" library="basic" package="ZENER_LONGLEGS" value=""/>
<element name="E$14" library="basic" package="ZENER_LONGLEGS" value=""/>
<element name="E$16" library="basic" package="ZENER_LONGLEGS" value=""/>
<element name="E$18" library="basic" package="ZENER_LONGLEGS" value=""/>
<element name="E$20" library="basic" package="ZENER_LONGLEGS" value=""/>
<element name="E$22" library="basic" package="ZENER_LONGLEGS" value=""/>
<element name="E$25" library="connectors" package="RJ45-SHIELDED" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="E$2" pad="1"/>
<contactref element="E$3" pad="1"/>
<contactref element="E$4" pad="1"/>
<contactref element="E$5" pad="1"/>
<contactref element="E$1" pad="GND2"/>
<contactref element="E$1" pad="D12"/>
<contactref element="E$25" pad="SH1"/>
<contactref element="E$25" pad="SH"/>
<contactref element="E$6" pad="1"/>
<contactref element="E$25" pad="1"/>
<contactref element="E$1" pad="GND"/>
<contactref element="E$13" pad="2"/>
<contactref element="E$22" pad="2"/>
<contactref element="E$11" pad="2"/>
<contactref element="E$21" pad="2"/>
<contactref element="E$20" pad="2"/>
<contactref element="E$8" pad="2"/>
<contactref element="E$18" pad="2"/>
<contactref element="E$10" pad="2"/>
<contactref element="E$9" pad="2"/>
<contactref element="E$19" pad="2"/>
<contactref element="E$14" pad="2"/>
<contactref element="E$17" pad="2"/>
<contactref element="E$12" pad="2"/>
<contactref element="E$7" pad="2"/>
<contactref element="E$16" pad="2"/>
<contactref element="E$15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PAD4">
<contactref element="E$15" pad="1"/>
<contactref element="E$4" pad="3"/>
<contactref element="E$16" pad="1"/>
<contactref element="E$1" pad="A4"/>
</signal>
<signal name="PAD7">
<contactref element="E$1" pad="D6"/>
<contactref element="E$1" pad="MISO"/>
<contactref element="E$20" pad="1"/>
<contactref element="E$19" pad="1"/>
<contactref element="E$5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PAD6">
<contactref element="E$21" pad="1"/>
<contactref element="E$22" pad="1"/>
<contactref element="E$1" pad="D4"/>
<contactref element="E$1" pad="SCK"/>
<contactref element="E$5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PAD0">
<contactref element="E$8" pad="1"/>
<contactref element="E$13" pad="1"/>
<contactref element="E$1" pad="A0"/>
<contactref element="E$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PAD1">
<contactref element="E$11" pad="1"/>
<contactref element="E$10" pad="1"/>
<contactref element="E$2" pad="5"/>
<contactref element="E$1" pad="A1"/>
</signal>
<signal name="PAD2">
<contactref element="E$9" pad="1"/>
<contactref element="E$12" pad="1"/>
<contactref element="E$3" pad="3"/>
<contactref element="E$1" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="PAD3">
<contactref element="E$7" pad="1"/>
<contactref element="E$14" pad="1"/>
<contactref element="E$1" pad="A3"/>
<contactref element="E$3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PAD5">
<contactref element="E$18" pad="1"/>
<contactref element="E$17" pad="1"/>
<contactref element="E$1" pad="A5"/>
<contactref element="E$4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="EXTSW-1-HIHAT">
<contactref element="E$6" pad="3"/>
<contactref element="E$1" pad="D2"/>
</signal>
<signal name="EXTSW-2">
<contactref element="E$6" pad="5"/>
<contactref element="E$1" pad="D3"/>
</signal>
<signal name="SW3">
<contactref element="E$25" pad="3"/>
<contactref element="E$1" pad="D11"/>
</signal>
<signal name="POT3">
<contactref element="E$25" pad="5"/>
<contactref element="E$1" pad="D10"/>
</signal>
<signal name="POT2">
<contactref element="E$25" pad="7"/>
<contactref element="E$1" pad="D9"/>
</signal>
<signal name="POT1">
<contactref element="E$25" pad="8"/>
<contactref element="E$1" pad="D8"/>
</signal>
<signal name="SW2">
<contactref element="E$25" pad="6"/>
<contactref element="E$1" pad="D7"/>
</signal>
<signal name="SW1">
<contactref element="E$25" pad="4"/>
<contactref element="E$1" pad="D5"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="E$25" pad="2"/>
<contactref element="E$1" pad="5V"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
